[image: ]INSTITUT FÜR BODEN UND UMWELT
Finkenborner Weg 1a, 31787 Hameln		Liste der Normen – Untersuchungsauftrag für
BÖDEN ZUR KLÄRSCHLAMMVERWERTUNG

	Prüfumfang
	Norm-Codierung
	Norm-Titel
	akkreditiert

	Spurennährstoffe (CAT) Boden
	VDLUFA I, D 4.2.1; 1997
	Schätzung des Humusgehaltes aus der Bodenfarbe
	nein

	Staffelpreis CAL-Grund. Boden
	VDLUFA I, A 5.1.1; 2016
	Bestimmung des pH-Wertes
	ja

	Staffelpreis CAL-Grund. Boden
	VDLUFA I, A 6.2.1.1; 2016
	Bestimmung von Phosphor und Kalium im Calcium-Acetat-Lactat (CAL)-Auszug
	ja

	Staffelpreis CAL-Grund. Boden
	VDLUFA I, A 6.2.4.1; 1991
	Bestimmung des pflanzenverfügbaren Magnesiums im Calciumchlorid-Auszug
	ja

	Staffelpreis CAL-Grund. Boden
	VDLUFA I, D 2.1; 1997
	Bestimmung der Bodenart des Feinbodens mit der Fingerprobe
	ja

	Staffelpreis CAL-Grund. Boden
	VDLUFA I, D 4.2.1; 1997
	Schätzung des Humusgehaltes aus der Bodenfarbe
	nein

	DL-Grund. (Mg CaCl2) Boden
	VDLUFA I, A 5.1.1; 2016
	Bestimmung des pH-Wertes
	ja

	DL-Grund. (Mg CaCl2) Boden
	VDLUFA I, A 6.2.1.2; 1991
	Bestimmung von Phosphor und Kalium im Doppellactat (DL)-Auszug
	ja

	DL-Grund. (Mg CaCl2) Boden
	VDLUFA I, A 6.2.4.1; 1991
	Bestimmung des pflanzenverfügbaren Magnesiums im Calciumchlorid-Auszug
	ja

	DL-Grund. (Mg CaCl2) Boden
	VDLUFA I, D 2.1; 1997
	Bestimmung der Bodenart des Feinbodens mit der Fingerprobe
	ja

	DL-Grund. (Mg CaCl2) Boden
	VDLUFA I, D 4.2.1; 1997
	Schätzung des Humusgehaltes aus der Bodenfarbe
	nein

	HM 9212 Schwermetalle (Boden AbfKlärV)
	DIN EN 16170; 2017-01
	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Elementen mittels optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES); Deutsche Fassung EN 16170:2016
	ja

	HM 9212 Schwermetalle (Boden AbfKlärV)
	DIN EN 16175-1; 2016-12
	Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von Quecksilber - Teil 1: Kaltdampf-Atomabsorptionsspektrometrie (CV-AAS); Deutsche Fassung EN 16175-1:2016
	ja

	HM 9409 PCB + Benzo(a)pyren Boden
	DIN EN 17322; 2021-03
	Feststoffe in der Umwelt - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD); Deutsche Fassung EN 17322:2020
	ja

	HM 9409 PCB + Benzo(a)pyren Boden
	DIN ISO 18287; 2006-05
	Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) - Gaschromatographisches Verfahren mit Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS) (ISO 18287:2006)
	ja
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